附件1

海关监管作业场所（场地）功能区监控摄像头

设置规范

第一章 通用查验场地

监管作业场所（场地）设置有集装箱/箱式货车承载货物查验场地、H986机检查验场地的，监控摄像头应按照下述规范要求设置。

 一、集装箱/箱式货车承载货物查验场地

（一）应对查验作业区、查验货物堆存区、货物出入口、围网（墙）等区域设置摄像头，监控范围确保能够清晰监控查验货物堆存情况、查验作业过程。

（二）在查验场地四角及场地居中的高点位置安装云台摄像头，满足对区域全景及场地内监管秩序的全方位监控需求。

（三）实施查验作业的区域应安装摄像头，摄像头视角应能监控已掏出货物的堆放情况、对应停靠点停放集装箱/箱式货车的箱/车底情况以及查验作业全过程。

（四）查验场地配置CT机、X光机等非侵入式机检设备的，应针对非侵入式机检设备设置摄像头监控点，确保能够清晰监控货物上线口和机检检查全过程。

（五）集装箱/箱式货车承载货物查验场地的监控摄像头均由海关专控。

（六）海关集约化封闭式集装箱查验场地应按照《海关集约化封闭式集装箱查验场地设置规范》有关视频监控系统要求设置摄像头。

 二、H986机检查验场地

 （一）机检区。

1. 按照H986机检设备的建设要求对设备内部、检入口、检出口等设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控机检查验作业过程。

2. 对H986机检设备房（棚）外围车辆通道设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控车辆进出过程。并应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。

 3. 为H986机检设备专门单独设立场所的，除满足上述设置要求，还应对场所的卡口通道、场内车辆通道、围网（墙）等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车辆进出过程。并应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。

 （二）审像区（包括检验检疫判图区）。

按照海关管理要求设置摄像头监控点，实现对机检显示屏图像和机检查验人员作业情况的监控。

（三）H986机检查验场地的监控摄像头均由海关专控。

第二章 口岸前置拦截作业区

一、水运口岸海关前置拦截作业区

**（一）登轮检疫处理及检查区。**

应按照本规范中水路运输类监管作业场所泊位的监控摄像头设置要求进行设置。

**（二）核生化处置区。**

1. 应在运输工具停靠、区间通道等位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出和核生化处置作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

3. 安装核辐射探测门的，应在运输工具核辐射探测的检入口、检出口位置设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控和辐射探测作业过程。

**（三）先期机检作业区。**

应按照本规范中查验场地的H986机检查验场地的监控摄像头设置要求进行设置。

**（四）人工检查作业区。**

1. 应在对运输工具停靠检查位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号、人工检查作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 根据海关监管需要，安装具备车牌识别功能以及对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

3. 设有集装箱/箱式货车承载货物查验场地的，还应同时满足本规范中查验场地的集装箱/箱式货车承载货物查验场地监控摄像头的设置要求。

**（五）检疫处理区。**

1. 应对运输工具、集装箱、货物出入口、区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控运输工具、集装箱、货物及人员进出，清晰监控检疫处理作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

**（六）技术用房。**

根据海关管理要求，对技术用房出入口及内部作业区域设置摄像头监控点。监控摄像头海关专控。

**（七）暂存区（库）。**

1. 应对货物堆存区、装卸区、暂存区（库）出入口（卡口）、人员进出通道以及库内区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物储存、装卸和作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

**（八）卡口。**

应按照本规范中水路运输类监管作业场所卡口的监控摄像头设置要求进行设置。

**（九）其他。**

设置在水路运输类监管作业场所内的口岸前置拦截作业场地或口岸前置拦截作业场地不同功能区的监控摄像头设置，还需同时满足水路运输类监管作业场所的监控摄像头设置要求。

二、公路口岸海关前置拦截作业区

**（一）运输工具登临检疫处理及检查区。**

1. 应在对运输工具停靠检查位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号、登临检疫处理及检查作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 根据海关监管需要，安装具备车牌识别功能以及对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

**（二）运输工具消毒通道/轮胎消毒池。**

1. 应在对运输工具消毒停靠位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号、消毒作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 根据海关监管需要，安装具备车牌识别功能以及对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

**（三）核生化处置区。**

1. 应在运输工具停靠、区间通道等位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出和核生化处置作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

3. 安装核辐射探测门的，应在运输工具核辐射探测的检入口、检出口位置设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控和辐射探测作业过程。

**（四）先期机检作业区。**

应按照本规范中查验场地的H986机检查验场地的监控摄像头设置要求进行设置。

**（五）人工查验作业区。**

1. 应在运输工具停靠检查位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号、人工检查作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 根据海关监管需要，安装具备车牌识别功能以及对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

3. 设有集装箱/箱式货车承载货物查验场地的，还应同时满足本规范中查验场地的集装箱/箱式货车承载货物查验场地监控摄像头的设置要求。

4. 配备非侵入式检查设备的，应针对非侵入式机检设备设置摄像头监控点，确保能够清晰监控货物上线口和机检检查全过程。监控摄像头海关专控。

**（六）检疫处理区。**

1. 应在运输工具、集装箱、货物出入口、区间通道等位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控运输工具、集装箱、货物及人员进出，清晰监控检疫处理作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

**（七）技术用房。**

根据海关管理要求，对技术用房出入口及内部作业区域设置摄像头监控点。监控摄像头海关专控。

**（八）暂存区（库）。**

1. 应对货物堆存区、装卸区、暂存区（库）出入口（卡口）、人员进出通道以及库内区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物储存、装卸和作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

**（九）卡口。**

应按照本规范中公路运输类监管作业场所卡口的监控摄像头设置要求进行设置。

**（十）其他。**

设置在公路运输类监管作业场所内的口岸前置拦截作业场地或口岸前置拦截作业场地不同功能区的监控摄像头设置，还需同时满足公路运输类监管作业场所的监控摄像头设置要求。

三、航空口岸海关前置拦截作业区

**（一）指定检疫廊桥/指定检疫机位。**

1. 应对航空器停机位、廊桥、机位编号、航空器编号、人员上下及物料添卸区域设置摄像头监控点，确保能够清晰监控航空器抵、离停机位，廊桥接驳、货物装卸、混载货物航空器的货物装卸、人员上下及物料添卸情况。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。

**（二）消毒区。**

能够覆盖整个作业区域，实现对消毒作业全过程的监控。

**（三）检疫处理区。**

1. 应对运输工具、航空集装箱、货物、物品出入口、区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控运输工具、航空集装箱、货物、物品及人员进出，清晰监控检疫处理作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

**（四）核辐射探测及隔离处置区。**

1. 应对运输工具、航空集装箱、货物、物品出入口、区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控运输工具、航空集装箱、货物、物品及人员进出，清晰监控核辐射探测及隔离处置作业过程。监控摄像头海关主控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

**（五）人工检查作业区。**

1. 设置广角及云台摄像头。监控范围确保能够清晰监控人工检查作业过程。根据海关监管需要，安装对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

3. 配备非侵入式检查设备的，应针对非侵入式机检设备设置摄像头监控点，确保能够清晰监控货物上线口和机检检查全过程。监控摄像头海关专控。

4. 配备自动传输分拣设备的，应按照本规范中快递类场所自动传输和分拣设备的监控摄像头设置要求进行设置。

**（六）技术用房。**

根据海关管理要求，对技术用房出入口及内部作业区域设置摄像头监控点。监控摄像头海关专控。

**（七）暂存区（库）。**

1. 应对货物堆存区、装卸区、暂存区（库）出入口（卡口）、人员进出通道以及库内区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物储存、装卸和作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

**（八）卡口。**

应按照本规范中航空运输类监管作业场所卡口的监控摄像头设置要求进行设置。

**（九）其他。**

设置在航空运输类监管作业场所内的口岸前置拦截作业场地或口岸前置拦截作业场地不同功能区的监控摄像头设置，还需同时满足航空运输类监管作业场所的监控摄像头设置要求。

四、铁路口岸海关前置拦截作业区

**（一）喷洒消毒区。**

应在对运输工具喷洒消毒位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控列车号、消毒作业过程。根据海关监管需要，监控摄像头海关专控。

**（二）运输工具登临检疫检查区。**

1. 在列车停靠位置高点设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控列车车头整体情况、人员实时动态。监控摄像头海关专控。

2. 根据海关监管需要，安装具备对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关主控。

**（三）大型集装箱检查设备作业区。**

1. 每台非侵入式检查设备检入、检出口各对应设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控列车出入的全过程。监控摄像头海关专控。

2. 应在机检通道内高位设置广角或云台摄像头，监控范围确保能够清晰监控货物机检检查的整个过程。监控摄像头海关专控。

**（四）核生化隔离处置区。**

1. 应在运输工具、货物出入口及区间通道等位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控运输工具、货物及人员进出，清晰监控隔离处置作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

**（五）检疫处理区。**

1. 应在运输工具、货物出入口及区间通道等位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控运输工具、货物及人员进出，清晰监控检疫处理作业过程。监控摄像头海关专控。

2. 应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

**（六）人工检查作业区。**

1. 应在运输工具停靠检查位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号、人工检查作业过程。根据海关监管需要，安装具备车牌识别功能以及对现场作业人员的清晰辨识（或智能识别）功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

2. 设有集装箱/箱式货车承载货物查验场地的，还应同时满足本规范中查验场地的集装箱/箱式货车承载货物查验场地监控摄像头的设置要求。

3. 配备非侵入式检查设备的，应针对非侵入式机检设备设置摄像头监控点，确保能够清晰监控货物上线口和机检检查全过程。监控摄像头海关专控。

**（七）技术用房。**

根据海关管理要求，对技术用房出入口及内部作业区域设置摄像头监控点。监控摄像头海关专控。

**（八）暂存区（库）。**

1. 应对货物堆存区、装卸区、暂存区（库）出入口（卡口）、人员进出通道以及库内区间通道等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物储存、装卸和作业过程，并应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

2. 设置在铁路运输类监管作业场所内的铁路口岸前置拦截作业场地或铁路口岸前置拦截作业场地功能区的监控摄像头设置，还需同时满足铁路运输类监管作业场所的监控摄像头设置要求。

第三章 进口汽车查验区

一、检测车间

（一）应对检测车间设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车辆检测车间情况。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

二、检测线

（一）应对各条检测线设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车辆在各条检测线工作情况。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

三、地沟

（一）应对地沟位置设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控查验全过程。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

四、试车道路

（一）应对试车道路设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控试车道路车辆检测情况。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

五、驻车坡道

（一）应对驻车坡道设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控驻车坡道车辆检测情况。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

六、暂存区

（一）应对车辆暂存区设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、车辆移动情况。监控摄像头海关专控。

（二）应设置云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

第四章 动植物产品（含食品）查验区

动植物产品（含食品）查验区，包含普通食品查验区、进口冷链食品查验区、进境食用水生动物查验区、进境水果查验区、进境木材查验区、进境粮食查验区、进境种苗查验区。

一、查验平台

（一）两端或居中的高点位置安装云台摄像头，满足对区域全景及场地内监管秩序的全方位监控需求。监控摄像头海关专控。

（二）实施查验作业的区域和查验位应安装摄像头，摄像头视角应能监控查验货物的堆存情况、产品外观情况、对应停靠点停放集装箱/箱式货车的箱/车底情况以及查验作业全过程。监控摄像头海关专控。

二、暂不予放行货物储存库

出入口应安装摄像头，满足对货物和人员进出库情况进行监控的要求，暂不予放行货物储存库内四角应安装云台摄像头，满足对库存货物堆存情况的监控要求。监控摄像头海关专控。

三、技术用房

出入口应安装摄像头，满足对人员出入情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

四、围网（墙）和场所出入卡口

（一）应安装摄像头，满足对人员和货物出入场所情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

（二）查验场所配置CT机、X光机等非侵入式机检设备的，应针对非侵入式机检设备设置摄像头监控点，确保能够清晰监控货物上线口和机检检查全过程。监控摄像头海关专控。

第五章 进口废物原料查验区

一、查验区

（一）应对查验区设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控查验全过程。监控摄像头海关主控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

二、货物分拣区（库）

（一）应对货物分拣区域、出入口等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物分拣情况、货物分拣作业过程。监控摄像头海关主控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

三、检疫处理区

（一）应对检疫处理区设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物装卸和检疫处理作业过程。监控摄像头海关主控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

四、隔离区（库）

（一）应对隔离区（库）、出入口等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、货物储存情况、货物装卸和作业过程。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

五、查验地磅

（一）应对电子地磅、电子地磅操作室、出入口等设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员进出、车辆进出、货物称重情况和作业过程。监控摄像头海关主控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

六、货检辐射探测设备

查验场地配置门户式货检辐射探测设备的，门户式货检辐射探测设备应设置摄像头监控点，确保能够清晰监控车辆进出和探测检查全过程。监控摄像头海关专控。

七、大型集装箱检查设备（H986机检查验场地）

按照通用查验场地的H986机检查验场地设置要求执行。

第六章 供港澳鲜活产品查验区

一、整体要求

（一）供港澳鲜活品查验区的整体空间应通过设置广角或云台摄像头，满足对查验区的全景监控要求。摄像头海关专控。

（二）应对供港澳鲜活品查验区的边界、卡口、行政通道，对装卸、储存、查验、处理等功能区域设置摄像头，监控范围确保能够清晰监控人员与货物出入情况、查验作业过程、暂存货物储存情况。监控摄像头海关专控。

二、查验场出入口

应安装摄像头，满足对人员和货物出入场所情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

三、装卸区域

应安装云台摄像头，摄像头视角应能监控供港澳鲜活品外观状态，满足对供港澳鲜活品的接卸、装车等情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

四、查验区域

两端或居中的高点位置安装云台摄像头，满足对区域全景及场地内监管秩序的全方位监控需求。实施查验作业的区域和查验位应安装摄像头，摄像头视角应能监控供港澳鲜活品外观状态以及查验作业全过程。监控摄像头海关专控。

五、暂存区域

出入口应安装摄像头，满足对货物和人员进出区域情况进行监控的要求。暂存区域内四角应安装云台摄像头，满足对供港澳鲜活品暂存全过程进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

第七章 卫生检疫查验区

一、特殊物品查验区

**（一）整体要求。**

查验场所整体空间应设置广角或云台摄像头，数量不少于2个，满足对区域全景监控要求。视频监控系统应具备人脸识别、移动侦测、入侵报警等功能。摄像头海关专控。

**（二）普通查验区。**

1. 查验区每个查验位应以对角安装的方式，安装至少2个固定摄像头，同时安装至少1个云台摄像头。摄像头视角应能监控已掏出特殊物品的堆放情况、查验作业全过程，并满足对查验位全景监控的需要。摄像头海关专控。

2. 载货车辆停靠装卸点（对接库门）附近应安装至少1个固定摄像头，同时安装至少1个云台摄像头。摄像头视角应能清晰监控车牌号、装卸作业过程，以及能清晰监控被查验集装箱的底部或箱式货车的车厢底部情况。监控摄像头海关专控。

**（三）冷链查验区。**

1. 应以对角安装的方式分别安装至少2个固定摄像头，同时分别安装至少1个云台摄像头。摄像头海关专控。

2. 对于因货架等设施导致遮挡的，应适当增加安装固定摄像头；每个出入口应安装至少1个固定摄像头。监控摄像头海关专控。

**（四）技术用房。**

每个房间应以对角安装的方式，分别安装至少2个固定摄像头，同时分别安装至少1个云台摄像头；摄像头视角应能清晰监控特殊物品检查、存储等作业的全过程。监控摄像头海关专控。

**（五）人员进出通道。**

每一条人员进出通道应安装至少1个固定摄像头，摄像头视角应能清晰监控进出人员的人脸；同时人员通道区域应安装至少1个云台摄像头，满足对通道区域全景监控的需要。监控摄像头海关专控。

二、进出境境尸体骸骨检疫查验区

**（一）检疫区设置要求。**

检疫区每个检疫查验位应以对角安装的方式，安装至少2个固定摄像头，同时安装至少1个云台摄像头。摄像头视角应能监控查验作业全过程，能清晰监控车牌号，和对应停靠点停放车辆的箱/车底情况，并满足对查验位全景监控的需要。监控摄像头海关专控。

**（二）卫生处理区设置要求。**

摄像头监控范围确保能够清晰监控人员进出情况，能清晰监控配药室、药品存放室、卫生处理作业准备室、卫生处理设备存放室的情况，能清晰监控卫生处理作业过程。并应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

**（三）隔离区设置要求。**

应以固定摄像头和云台摄像头组合的方式，实现对该区域的交叉覆盖，满足对该区域全景式监控要求。监控摄像头海关主控。

第八章 公路口岸客车查验区

一、卡口

（一）应在卡口的车头前方、车尾等位置设置摄像头监控点，监控范围确保能够清晰监控车牌号、司机、车辆整体情况等。监控摄像头海关专控。

（二）在卡口区域前后各设置广角或云台摄像头，满足对卡口整体区域的全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

 二、检查区

      （一）应在对运输工具停靠检查位置设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号、登临、查验作业过程。根据海关监管需要，安装具备车牌识别功能的摄像头。监控摄像头海关专控。

（二）应在大型车辆检查设备前、后设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控车牌号及机检的整个流程。监控摄像头海关专控。

三、暂不予放行区

（一）应在存放海关暂不予放行车辆、暂不予放行物品的仓库或者场地设置摄像头监控点。监控范围确保能够清晰监控人员、车辆进出及物品储存情况。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

三、围网（墙）

根据海关监管需要以及摄像头的监控范围，以满足整个围网（墙）监控的连续性为原则设置摄像头监控点。监控摄像头海关主控。

       四、检疫处理区

      在运输工具检疫处理作业位置设置摄像头监控点。能够完整监控检疫处理作业过程。监控摄像头海关专控。

第九章 进境原木检疫处理区

一、装卸场地

（一）出入口应安装摄像头，满足对货物和人员进出场情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

（二）应设置广角或云台摄像头，满足对区域全景式监控要求。监控摄像头海关专控。

二、除害处理/加工作业区

四角及居中的高点位置安装云台摄像头，满足对区域全景及场地内监管秩序的全方位监控、监控进出境货物的除害处理作业全过程以及人员安全防护情况。监控摄像头海关专控。

三、合格堆场

四角及居中的高点位置安装摄像头，满足对堆场区域全景的全方位监控、满足对进出境合格木材的进出场情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

四、技术用房

出入口应安装摄像头，满足对人员出入情况进行监控。监控摄像头海关专控。

五、围网（墙）和场所出入卡口

应安装摄像头，满足对人员和货物出入场所情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

第十章 进境大型苗木检疫处理场

一、查验和检疫处理作业区

四角及居中的高点位置安装云台摄像头，满足对区域全景及场地内监管秩序的全方位监控、监控查验种苗外观情况以及查验作业全过程。监控摄像头海关专控。

二、技术用房

出入口应安装摄像头，满足对人员出入情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

三、围网（墙）和场所出入卡口

应安装摄像头，满足对人员和货物出入场所情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。

四、隔离苗圃

出入口应安装摄像头，满足对货物和人员进出场情况进行监控的要求。监控摄像头海关专控。