附件1

**新能源汽车纯电动续驶里程要求**

 **单位：km**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **乘用车** | **客车** | **货车** | **专用车** | **测试方法** |
| **纯电动** | ≥80 | ≥150 | ≥80 | ≥80 | M1、N1类采用工况法，其他暂采用40km/h等速法。 |
| **插电式（含增程式）****混合动力** | ≥50（工况法） | ≥50 | ≥50 | ≥50 | M1、N1类采用工况法或60km/h等速法，其他暂采用40km/h等速法。 |
| ≥70（等速法） |
| **燃料电池** | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | M1、N1类采用工况法，其他暂采用40km/h等速法。 |

注：1.超级电容、钛酸锂快充纯电动客车无纯电动续驶里程要求。

 2.M1类是指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客车辆。

 N1类是指最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。