附件3

省级地下水水质监测任务分配表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 总站数（个） | 站数（个） | 监督性监测站数（个） |
| 93项 | 20项 |
| 1 | 北京 | 371 | 371 | 27 | 25 |
| 2 | 天津 | 309 | 309 | 23 | 21 |
| 3 | 河北 | 808 | 808 | 60 | 54 |
| 4 | 山西 | 429 | 429 | 32 | 29 |
| 5 | 内蒙古 | 422 | 422 | 30 | 29 |
| 6 | 辽宁 | 539 | 539 | 40 | 36 |
| 7 | 吉林 | 438 | 438 | 32 | 29 |
| 8 | 黑龙江 | 676 | 676 | 50 | 45 |
| 9 | 上海 | 48 | 48 | 4 | 3 |
| 10 | 江苏 | 382 | 382 | 28 | 26 |
| 11 | 浙江 | 78 | 78 | 6 | 5 |
| 12 | 安徽 | 314 | 314 | 23 | 21 |
| 13 | 福建 | 27 | 27 | 2 | 2 |
| 14 | 江西 | 81 | 81 | 6 | 6 |
| 15 | 山东 | 669 | 669 | 50 | 45 |
| 16 | 河南 | 584 | 584 | 43 | 39 |
| 17 | 湖北 | 122 | 122 | 9 | 8 |
| 18 | 湖南 | 52 | 52 | 4 | 3 |
| 19 | 广东 | 46 | 46 | 3 | 3 |
| 20 | 广西 | 63 | 63 | 5 | 4 |
| 21 | 海南 | 38 | 38 | 3 | 3 |
| 22 | 重庆 | 50 | 50 | 4 | 3 |
| 23 | 四川 | 82 | 82 | 6 | 6 |
| 24 | 贵州 | 34 | 34 | 3 | 2 |
| 25 | 云南 | 104 | 104 | 8 | 7 |
| 26 | 西藏 | 38 | 38 | 3 | 3 |
| 27 | 陕西 | 462 | 462 | 34 | 31 |
| 28 | 甘肃 | 283 | 283 | 21 | 19 |
| 29 | 青海 | 120 | 120 | 9 | 8 |
| 30 | 宁夏 | 142 | 142 | 11 | 10 |
| 31 | 新疆 | 367 | 367 | 27 | 25 |
| 32 | 兵团 | 60 | 60 | 4 | 4 |

备注：

①全部站点需监测一次93项全指标，部分站点需加测一次，监测指标为20项。

②93项：表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的93项监测指标。

③20项：表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的感官性状及一般化学指标（包括色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH……钠等20项）。

④监督性监测任务包括样品采集和寄送。

⑤监督性监测站任务有水利部信息中心（水文水资源监测预报中心）完成。